Batteria ermetica sigillata AGM VRLA 12V 120Ah Enerpower SLC 120-12D per ups luci emergenza antifurto allarmi fotovoltaico servizio camper e nautica

SPECIFICHE TECNICHE:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERPOWER** | **VOLT** | **AH (C20)** |  | **Kg** | **Dimensioni (LxWxH mm)** | **POLI** |
| **SLC 120-12D** | 12 | 120 |  | 30,4 | 330x173x220 | T11 |

**IMPIEGHI BATTERIA SLC 120-12D**, ENERPOWER, Batteria ermetica senza manutenzione VLRA AGM SLC 120-12D, 12V 120Ah. Dimensioni: 330x173x220h mm. Peso: 30,4 Kg. Applicazioni: Ups, gruppi di continuità, Luci di ,emergenza, Segnaletica, Sicurezza e sistemi di allarme, Industriale uso tampone, batteria servizio Camper, nautica, imbarcazioni, Solare e impianti fotovoltaici, Sistemi di accumulo per energie rinnovabili. Nessuna manutenzione, nessun rabbocco necessari. Non pericolose per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. 100% Riciclabili.