Batteria ermetica sigillata AGM VRLA 12V 7,2Ah Enerpower SLC 7,2-12A per ups luci emergenza antifurto allarmi fotovoltaico servizio camper e nautica

SPECIFICHE TECNICHE:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERPOWER** | **VOLT** | **AH (C20)** |   | **Kg** | **Dimensioni (LxWxH mm)** | **POLI** |
| **SLC 7,2-12A** | 12 | 7,2 |   | 2,3 | 151x65x100 | T2 |

**IMPIEGHI BATTERIA SLC 7,2-12A**, ENERPOWER, Batteria ermetica senza manutenzione VLRA AGM SLC 7,2-12A, 12V 7,2Ah. Dimensioni: 151x65x100h mm. Peso: 2,3 Kg. Applicazioni: Ups, gruppi di continuità, Luci di ,emergenza, Segnaletica, Sicurezza e sistemi di allarme, Industriale uso tampone, batteria servizio Camper, nautica, imbarcazioni, Solare e impianti fotovoltaici, Sistemi di accumulo per energie rinnovabili. Nessuna manutenzione, nessun rabbocco necessari. Non pericolose per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. 100% Riciclabili.