Batteria ermetica sigillata AGM VRLA 12V 80Ah Enerpower SLC 80-12B per ups luci emergenza antifurto allarmi fotovoltaico servizio camper e nautica

SPECIFICHE TECNICHE:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERPOWER** | **VOLT** | **AH (C20)** |   | **Kg** | **Dimensioni (LxWxH mm)** | **POLI** |
| **SLC 80-12B** | 12 | 80 |   | 22,3 | 259x168x214 | T6 |

**IMPIEGHI BATTERIA SLC 80-12B**, ENERPOWER, Batteria ermetica senza manutenzione VLRA AGM SLC 80-12B, 12V 80Ah. Dimensioni: 259x168x214h mm. Peso: 22,3 Kg. Applicazioni: Ups, gruppi di continuità, Luci di ,emergenza, Segnaletica, Sicurezza e sistemi di allarme, Industriale uso tampone, batteria servizio Camper, nautica, imbarcazioni, Solare e impianti fotovoltaici, Sistemi di accumulo per energie rinnovabili. Nessuna manutenzione, nessun rabbocco necessari. Non pericolose per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. 100% Riciclabili.