Batteria per veicoli elettrici, piattaforme aeree e lavapavimenti  12volt 85Ah FullRiver DC85-12 DEEP CYCLE BATTERY

**SOSTITUISCE LA TROJAN 24TMX**

SPECIFICHE TECNICHE:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FULLRIVER** | **VOLT** | **AH (C20)** | **AH (C5)** | **Kg** | **Dimensioni (LxWxH mm)** | **POLI** |
| **DC85-12** | 12 | 85 | 70 | 25,1 | 260x169x215 | M6 |

**IMPIEGHI BATTERIA DC85-12**, FullRiver, Batteria a scarica profonda (Deep Cycle Battery) AGM FullRiver DC85-12, 12V 85Ah. Dimensioni: 260x169x215h mm. Peso: 25,1 Kg. Applicazioni: Veicoli elettrici, Carrelli golf trolley elettrici, Camper, Solare, Piattaforme aeree, Macchine per la pulizia industriale, Lavapavimenti, Nautica, veicoli mobilità anziani, scooter elettrici.